附件3

裙楼108号交付设备清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑结构 | 场地层高 | 层高4.8M净高3.0M |
| 墙面 | 结构毛坏面 |
| 地面 | 结构毛坏面 |
| 天花 | 结构毛坏面 |
| 楼层荷载 | 4.0KN/㎡ |
| 建筑面积 | 547.02㎡  |
| 电气 | 安装容量 | 三相125A 容量50kw 电缆50\*4+25\*1 |
| 计量方式 | 单独计量 |
| 共用接地电阻 | ≤1Ω |
| 暖通 | 空调冷负荷 | 风机盘管 |
| 新风机 | 30m³/h |
| 排风 | 自然通风 |
| 排烟 | 机械排烟 |
| 弱电 | 线缆敷设 | 光缆到铺 |
| 消防 | 系统配备 | 消防烟感、消防喷头 |
| 给排水 | 给水 | 管进口径25φ |
| 排水 | PVC110 |
| 其他 | 室内 | 天花吊顶安装公用新风机一台 |

K栋101号交付设备清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑结构 | 场地层高 | 层高4.8M净高3.0M |
| 墙面 | 结构毛坏面 |
| 地面 | 结构毛坏面 |
| 天花 | 结构毛坏面 |
| 楼层荷载 | 8.0KN/㎡ |
| 建筑面积 | 702.08㎡  |
| 电气 | 安装容量 | 三相160A 容量65kw 电缆4\*70mm+1\*35 |
| 计量方式 | 单独计量 |
| 共用接地电阻 | ≤1Ω |
| 暖通 | 空调冷负荷 | 风机盘管 |
| 新风机 | 30m³/h |
| 排风 | 自然通风 |
| 排烟 | 机械排烟 |
| 弱电 | 线缆敷设 | 光缆到铺 |
| 消防 | 系统配备 | 消防烟感、消防喷头 |
| 给排水 | 给水 | 管进口径40φ |
| 排水 | PVC150 |